Điều kiện công trình: Thi công qua khu vực ruộng lúa
Biện pháp thi công dự kiến như sau:
Trường hợp thi công 1 : Không đắp đường công vụ, phân đoạn thi công 50m/đoạn. Dùng máy đào 1,25m3 bóc lớp đất phong hóa, đổ dọc 2 bên tuyến ngoài phạm vi nền đường. Tiếp theo, thi công đắp các lớp nền đường. Sau đó, tận dụng nền đường đã đắp làm đường thi công và Dùng máy đào 1,25m3 xúc đất đã đổ dọc 2 bên tuyến lên ô tô tự đổ và chở đi đổ bải thải. Và cứ thế tiếp tục cho các phân đoạn 50m tiếp theo. Với trường hợp thi công 1 này:
· Sử dụng mã hiệu định mức AB.31131: Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3, cấp đất I (Đào đất phong hóa đổ dọc 2 bên tuyến ngoài phạm vi nền đường).
· Sử dụng mã định mức AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, cấp đất I (Đào xúc đất dọc 2 bên tuyến đổ lên ô tô tự đổ để chở đi đổ thải).
Trường hợp thi công 2 : Không đắp đường công vụ, phân đoạn thi công 50m/đoạn. Dùng máy ủi 110CV bóc lớp đất phong hóa, ủi dồn đống về phía máy đào. Dùng máy đào 1,25m3 xúc đất lên ô tô tự đổ và chở đi đổ bải thải. Với trường hợp thi công 2 này:
· Sử dụng mã hiệu định mức AB.32121: Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV - Cấp đất I (Ủi dồn đống về phía máy đào).
· Sử dụng mã định mức AB.24131: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, cấp đất I (Đào xúc đất dọc 2 bên tuyến đổ lên ô tô tự đổ để chở đi đổ thải).
Trường hợp thi công 3 : Đắp đường công vụ để thi công. Sau khi đắp xong đường công vụ, triển khai thi công đào đất hữu cơ nền đường bằng máy đào 1,25m3. Với trường hợp thi công 3 này:
· Sử dụng mã hiệu định mức AB.31131: Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3, cấp đất I (Đào đất phong hóa đổ lên ô tô tự đổ chở đi đổ thải).
Em nhờ các Anh (chị) có kinh nghiệm trong diễn đàn hỗ trợ giải đáp mấy nội dung như sau:
· Ứng với 3 trường hợp thi công như trên, việc áp dụng mã hiệu định mức (TT12/2021/TT-BXD như vậy đã hợp lý chưa?
· [bookmark: _GoBack]Với trường hợp thi công số 1, số 2: (Phần lớn các dự án e gặp thì Tư vấn lập theo 2 cách này) thì bên đơn vị Kiểm toán, Thanh tra họ bảo tính thừa (tính đào, xúc 2 lần). Nhưng theo em tùy điều kiện cụ thể từng công trình và biện pháp thi công và cụ thể ở đây là thi công qua khu ruộng lúa thì tư vấn họ lập theo trường hợp 1 em thấy đúng theo thực tế, còn trường hợp 2 thì em chưa chắc chắn lắm vì em thấy, trong mã hiệu AB.24000: Đào xúc đất bằng máy đào đã có hao phí máy ủi (không biết hao phí này là hao phí để đào toàn bộ khối lượng nền đường hay chỉ là hao phí máy phục vụ cho máy đào không thôi) và nếu lập theo trường hợp 2 như vậy có bị thừa không.
Nhờ mấy Anh (chị) có kinh nghiệm trong diễn đàn tư vấn giúp em với ạ, em xin cám ơn và chúc các Anh (chị) sức khỏe, hạnh phúc.
